Document Avatar ส่วนหัว

Communication:

Operator 🡪 MQTT protocol 🡪 Avatar

Datatype : Quaternion (w,x,y,z) 🡪 (float32, float32, float32, float32)

Actuator:

Dynamixel model : Ax-12A+

Dynamixel Board Drive : Dynamixel u2d2

Dynamixel library control : dynamixel\_control

วิธีการใช้งาน :

Comment ไว้ในไฟล์ Dynamixel\_MQTT